**招标文件**

****

**项目名称：铜箔天府路厂风淋室采购**

**招标单位：山东金宝电子股份有限公司**

2022年 01月14日

**招标文件**

山东金宝电子股份有限公司就“**风淋室**”现进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标，具体事项如下：

一、招标人：山东金宝电子股份有限公司

二、项目名称：风淋室采购

三、投标时间：

技术投标截止时间：2022.01.21

商务投标截止时间：2022.01.24

四、技术联系人：王世岐 尹瑞权

联系方式：13953530690 13780923594

1. 商务联系人： 徐海峰

联系方式：15336385008

1. 投标地点：招远市国大路268号106室
2. 七、邮 编：265400

八、投标保证金： 1000元**（在我司有欠款的可以写个说明函）**

名称：山东金宝电子股份有限公司

账号：5000 6473 3510 017

开户行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金、标书费的，一律不能参与开标。

开标需要先进行技术投标，确定技术方案，再进行商务投标，未确定技术方案的商务投标，开标时一律作废。

技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司技术联系人的邮箱中（联系人：王世岐、尹瑞权）；商务投标可以将标书邮寄或直接送达商务投标地点（联系人：徐海峰 ），标书务必要密封。同时投标文件电子版要以邮件发送到邮箱中：lwenling@chinajinbao.com同时抄送在sdjbzb@163.com

**第一部分 投标须知**

1. **投标要求**

1、投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2、投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3、招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询（不涉及商业机密内容）的权利。

4、在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

1. **投标无效**

有以下情形的投标文件，视为无效：

1. 逾期未送达投标文件的；
2. 未按规定递交密封投标文件的；
3. 投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；
4. 未加盖公章或无授权委托书的；

**三、投标文件的构成**

1、资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

1. 项目**实施案例**及相关资料；
2. 项目方案

①设备设施配置、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目设计及实施方案

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

⑥应急预案

4、报价

提交《项目设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5、标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成

标书，标书要求一正一副。

**四、保密**

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

**第二部分 付款及工期要求**

**一、付款要求**

1、付款形式：电子承兑

2、付款方式：

①到货验收合格付款90%；②质保金10%（一年后付清）

3、售后或其他要求：

**二、工期要求**

1、交货日期：合同签订后10个日历日发货。

2、交货地点：铜箔天府路厂。

**第三部分 技术指标及规格要求**

1. 标的物：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 风淋室 |  | 台 | 1 |  |  |  |

1. 技术要求： 依据招标方要求制作。

1.风淋室配置及参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目序号 | 配置及参数内容 | 数量 |
| 型号 | 1300-1L |  |
| 1.规格 | 外型-1300WX1000LX2200H  内型-790W X900LX1950H  单位：mm |  |
| 2.箱体材料 | 材质为优质冷轧钢板,底板为不锈钢方管焊接底座，内铺不锈钢板,设备整体内衬金属龙骨，结实耐用。 |  |
| 3.进门、出门 | 材质采用不锈钢门扇、门框，用40\*60规格的不锈钢管满焊焊接而成，上嵌5MM汽车级浮法玻璃视窗，配不锈钢加厚拉手一对，拉手长度300MM，配不锈钢3MM加厚合页满焊焊接牢固结实耐用 | 2扇 |
| 4.闭门器 | 国内知名欧宝品牌，型号602 | 2个 |
| 5.内通道底板 | 材质为不锈钢拉丝地板，用不锈钢50\*25的方管满焊焊底坐边框 | 1块 |
| 6.喷嘴 | 材质为镜面不锈钢  规格-LLT165-30  出口风速-20-25M/S  采用2吹风，一侧各6个 | 12个 |
| 7.风机 | 电源 -3￠/380V\*50HZ 容量0.75KW/台  最大单机风量2800M3/H | 1台 |
| 8.回风口 | 材质-不锈钢板拉丝板一次冲压而成  规格-780W\*270H | 1套 |
| 9.初效过滤器 | 材质-无纺布过滤棉，加铝合金边框，双面覆铝合金铝网，可拆卸、可清洗、可重复使用，通常一年清洗二次  规格：780\*270H | 1套 |
| 10.高效过滤器 | 规格-610W\*610L\*120D  过滤效率-D.O.PTEST>99.95%(0.5u)  最大风速-20-25m/s  定压:a) 初期-25.4mmAq b) 末期-50.8mmAq  使用最高温度-120℃(热风)  使用最高湿度-100% | 1套 |
| 11.照明灯 | 型号-2.5寸， 品牌-飞利浦  电源-1￠\*220V  容量-3W  LED光源，带玻璃护罩，光线明亮柔和 | 1盏 |
| 12.控制器 | 采用LED显示面板，红外线感应自动吹淋，吹淋时间-0-99秒可自动设定，出厂设定为15秒  功能：进入风淋，感应人自动启动吹风吹风时间到，自动停止，LED同步有数据显示，便于操作 | 1套 |
| 13.附件功能 | 双门电子连锁，语音提示 |  |

2.本次招标采购标的，运输、卸车、吊装、搬运、拆卸及所需的工具等费用均由投标方负责；

**注：以上技术指标建议投标方到铜箔天府路厂现场进一步落实技术参数后进行投标。**

三、违约责任

1.中标方未按照合同约定履行义务或供货未达到招标方要求，除前款已有约定外，中标方还应按合同总值的20%向招标方支付违约金，并赔偿由此给招标方造成的全部损失，招标方有权自应付款中直接扣除，不足部分中标方仍须赔偿，且招标方有权解除合同，而无需承担任何责任。

2.因中标方所供货物给招标方造成环保等其他方面相关损失，中标方需承担全部赔偿责任。

四、有关知识产权

因执行本合同的需要,投标方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权,招标方有永久的使用权等权利，投标方应保障招标方在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况, 投标方应负责与第三方交涉, 并承担由此产生的全部法律和经济责任, 并对因为该侵权行为给招标方造成的损失承担赔偿责任。